# 铁科联调环境

## 服务器

* 1. 远程桌面

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机 | 用户名 | 密码 | 作用 |
| 192.168.3.52 | administrator | 123456Aa | 内部终端 |
| 192.168.3.90 | administrator | 123456Aa | 铁科终端 |

## 服务（内部终端）

* 1. web服务（内部终端DPC\_3C\_5.14.0）
  2. 回传数据包生成服务
  3. 解析服务（内部版本，原始数据解析）
  4. 3G传输服务（车端到内部终端），

接收车载发回内部终端的原始数据包

公网UPD端口：110.185. 210. 80  9114

内网UPD端口：192.168.3.52:9114

安装路径：E:\server\无线传输服务端\_9114  
文件接收路径： E:\3C\_TEST\_LiveDataPool

* 1. 3G传输服务（内部终端到技术部服务器），

将回传数据包（AI文件）发送到技术部指定服务器

服务程序地址：E:\server\AI文件发送端

监听AI文件目录地址：E:\AI\_files

文件接收服务地址：192.168.1.44:19700

## 服务（铁科终端）

* 1. web服务（铁科DPC\_3C\_v8.1.0）
  2. upd消息处理服务
  3. 分析服务器-解析处理服务（标准包生成）
  4. 应用服务器-解析服务（标准包解析入库）
  5. 3G传输服务（车载到铁科终端）

接收从车载发送过来的报警数据包、状态数据

公网UDP端口：110.185.210.80 9115

内网UPD端口：192.168.3.90:9115

安装路径：E:\server\无线传输服务端\_9115  
文件接收路径： E:\3C\_TEST\_LiveDataPool